{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"La presente per chiedere a codesto Ente:\r\n- si richiede la possibilità di offrire un autotelaio con passo 2500, fermo restando la volumetria della vasca di 5 mc.;\r\n- maggiori informazioni sul dispositivo GPS da installare sul veicolo e le caratteristiche del vostro software aziendale attualmente in uso col quale detto dispositivo dovrà interfacciarsi;\r\n- si richiede il dato entro cui deve essere compresa la lunghezza totale del veicolo (risulta indicata soltanto la lunghezza totale minima di 5.360 mm.;\r\n- si richiedono maggiori informazioni sulla tipologia del freno di soccorso conglobato nel freno di servizio;\r\n- si richiedono maggiori chiarimenti sulla tipologia costruttiva della vasca, risultando non fattibile la saldatura tra acciaio Inox AISI 304 con lamiere di acciaio.","Buongiorno, in merito alla vostra richiesta di chiarimento, con la presente si comunica quanto segue: \r\n1) è possibile fornire un veicolo con passo maggiore e uguale a 2.500 mm, fermo restando la volumetria della vasca di 5 mc; \r\n\r\n2) Il dispositivo GPS è un Sistema Web MAINSYSTEM, OBBIETTIVO RIFIUTI ZERO (INNOVAMBIENTE), GPS multicontrollo della tipologia AVL (fissi da installare sugli automezzi della flotta aziendale); \r\n\r\n3) La lunghezza totale del veicolo può essere compresa tra 4800 mm e 5400 mm; \r\n\r\n4) Il mezzo deve essere dotato di pompa freno \"doppio corpo\" in modo da poter utilizzare la frenata di soccorso in caso di rotture di un tubo freni o perdita dell'impianto e comunque tutto l'impianto frenante deve essere conforme alla normativa di sicurezza vigente; \r\n\r\n5) La saldatura tra acciaio Inox AISI 304 con lamiere di acciaio di alta qualità, così come indicato nelle \"Caratteristiche Tecniche\" è fattibile con specifici elettrodi. \r\n\r\nDistinti Saluti. "]