{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, \r\n\r\n1.\tIn merito alla vostra richiesta di fornitura, si chiede di confermare se la richiesta riferita alla fornitura di n° 40 contenitori SMART, preveda l’alloggiamento al suo interno di due contenitori carrellati da 240/360 litri, quindi in grado di gestire in totale 80 contenitori carrellati da 240/360 litri oppure se 40 sia riferito al numero totale di contenitori carrellati globali da gestire.\r\n\r\n2.\tSi chiede di indicare se i suddetti contenitori carrellati debbano intendersi ricompresi nella fornitura e, in caso affermativo, chiediamo di indicare la volumetria esatta richiesta (240 o 360 litri?)\r\n\r\n3.\tSiamo a chiedere se i contenitori smart richiesti debbano necessariamente essere realizzati come da immagini riportate nell’elaborato “specifiche tecniche”, e nello specifico se debbano avere una doppia bocca di conferimento ma un unico pannello elettronico di interfaccia utente. In caso affermativo chiediamo di fornire maggiori dettagli in merito alla funzionalità attesa, in particolare:\r\n\r\n-\tcome potrà l’utente selezionare lo sportello di conferimento desiderato, avendo un unico sistema di identificazione? Oppure si prevede che, a seguito della corretta autenticazione dell’utente, vi sia lo sblocco simultaneo di entrambe le bocchette di conferimento? Ed in questa eventualità (sblocco di entrambe le serrature a seguito di identificazione), come potrà il sistema registrare correttamente i dati di conferimento?\r\n\r\n4.\tInfine chiediamo conferma che l’eventuale proposta di una soluzione costituita da moduli singoli, contenenti ciascuno un contenitore da 240/360 litri, ognuno provvisto di un pannello elettronico di interfaccia utente dedicato ed accostabili in modo da poter formare batterie di conferimento liberamente componibili a seconda delle esigenze dalla stazione appaltante, possa essere accettata in quanto migliorativa.\r\n\r\nCordiali Saluti,","Buon pomeriggio, in merito alla vostra richiesta di chiarimento, si precisa quanto segue: \r\n1.\tSi conferma che ciascuno dei 40 contenitori modulari smart, è da intendersi come box che conterrà al suo interno due contenitori carrellati da litri 240 o da litri 360. Considerato che la fornitura è destinata al servizio di raccolta differenziata di imballaggi di vetro distinti per colore (vetro incolore e vetro scuro), ciascuno dei carrellati dedicato alla raccolta di imballaggi di vetro, uno per imballaggi di vetro incolore e l’altro per imballaggi di vetro scuro, potrà essere contenuto anche in singolo box che però deve essere agevolmente combinabile e/o accostabile uno all’altro  in modo da poter formare 40 batterie modulari che conterranno due contenitori carrellati da litri 240 o da litri 360 come detto destinabile uno alla raccolta di imballaggi di vetro incolore, l’altro a imballaggi di vetro scuro. \r\n\r\n2.\tI contenitori modulari smart richiesti non comprenderanno i contenitori carrellati di cui è prevista la successiva collocazione.\r\n\r\n3.\tOgni postazione deve essere dotata di adeguata pannellatura capace di rendere l’aspetto di ciascun contenitore modulare smart gradevolmente integrabile nel centro storico di Trani caratterizzato dalla diffusa presenza di edifici rivestiti con “Pietra di Trani”. La serigrafia e/o pellicola adesiva da utilizzare e che sarà riportata su tutte le superfici visibili del contenitore modulare dovrà essere similare a quella riportata nelle foto della specifica tecnica pubblicata e riferita a contenitori modulari smart già presenti sul territorio comunale che riportano un allestimento in materiale adesivo PVC con stampa a colori con laminazione di pannelli di seguito indicati: \r\n- pannello “Anteriore”: n. 2 cm. 70x110 e n. 1 cm. 19x78 (dimensioni sui contenitori attualmente presenti; da considerare come dati indicativi);\r\n- pannello “Laterale” n. 2 for.to cm. 82x106 (dimensioni sui contenitori attualmente presenti; da considerare come dati indicativi); \r\n- pannello “Posteriore” n. 2 cm. 70x112 e n. 1 cm. 20x117 (dimensioni sui contenitori attualmente presenti; da considerare come dati indicativi).\r\nSi precisa, che si accettano proposte migliorative e che le caratteristiche sopra indicate siano prese come riferimento di quelle già esistenti e da esempio per i contenitori richiesti.\r\n Oltre alla serigrafia e/o pellicola adesiva a rivestimento di tutte le superfici visibili dovrà prevedersi, sul lato frontale della postazione, con adesivo e/o con serigrafia riportante il logo “ANCI – CoReVe” , la dicitura “attrezzatura finanziata dal Bando Anci-CoReVe” ed i loghi affiancati della AMIU SpA e del Comune di Trani con la dicitura “Finché Trani non ci separi” come negli esempi fotografici riportati nella specifica tecnica pubblicata.\r\nQuanto alle bocche di carico, si precisa che ogni contenitore modulare smart dovrà essere dotato di bocche di carico che singolarmente saranno dedicate alla raccolta di imballaggi di vetro, di tipo incolore oppure di tipo scuro con sistema di accesso abbinato all’utente che, come già indicato nella specifica pubblicata, deve consentire l’apertura di ogni singola portella oltre che con il badge (o chiave elettronica) in dotazione anche da smart phone dell’utente registrato abbinato a ciascun contenitore modulare smart.”\r\nInoltre, come già indicato nella specifica pubblicata, “ciascun contenitore modulare smart raccoglierà dati di conferimento per ciascuno dei contenitori carrellati in esso contenuto, immagazzinandoli nella memoria del dispositivo elettronico affinché gli stessi siano trasferibili per la contabilizzazione al server dedicato”\r\n\r\n4.\tÈ possibile proporre una soluzione di contenitori modulari smart. Vedasi risposta al quesito 1.\r\n\r\nDistinti Saluti\r\n"]